**Соответствие школьной мебели государственным стандартам**

С целью контроля соответствия школьной мебели и правильного рассаживания обучающихся за столами (партами) рекомендуется:

1. Условно разделить обучающихся по длине тела на шесть групп (Табл.), поскольку указанное деление лежит в основе государственных стандартов на основные виды школьной мебели. Парты, столы и стулья, изготовленные в соответствии с ГОСТами, должны иметь фабричную и цветовую маркировку. На нижней поверхности крышки стола и сиденья стула, на внутренней поверхности крышки и сиденья парты должно быть нанесено обозначение группы мебели (в числителе) и диапазон длины тела обучающихся, для которых предназначена мебель (в знаменателе). Например: 3/130-145 см. Цветная маркировка мебели наносится на обеих сторонах стола (парты), стула в виде круга диаметром 25 см или горизонтальной полосы шириной 20 мм и должна быть видна со стороны прохода между рядами.

2. В каждом классе рядом с дверью иметь цветную мерную линейку, на которую нанести соответственно группам мебели цветные полосы шириной 15 см.

3. Проинструктировать педагога и научить обучающихся находить маркировочный цвет мебели в соответствии с длиной своего тела.

4. Данные об измерении длины тела, группе мебели для каждого обучающегося занести в классный журнал («Лист здоровья»).

5. Если возникают затруднения с подбором мебели, посадить обучающегося за стол (парту) большего, чем требуется, размера, а не меньшего.

6. Не использовать вместо стульев табуретки или скамейки.

7. Рассаживая обучающихся, принимать во внимание их состояние здоровья, а именно зрение, слух, состояние опорно-двигательного аппарата, склонность к простудным заболеваниям.

**РАЗМЕРЫ МЕБЕЛИ И ЕЕ МАРКИРОВКА**

**В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ ТЕЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер мебели** | **Группа по длине тела**  **(мм)** | **Высота над полом**  **крышки края стола, о**  **бращенного к обучающемуся**  **(мм)** | **Цвет маркировки** | **Высота над полом переднего края сиденья**  **(мм)** |
| 1 | 1000-1150 | 460 | Оранжевый | 260 |
| 2 | 1150-1300 | 520 | Фиолетовый  300 | 300 |
| 3 | 1300-1450 | 580 | Желтый | 340 |
| 4 | 1450-1600 | 640 | Красный | 380 |
| 5 | 1600-1750 | 700 | Зеленый | 420 |
| 6 | выше 1750 | 760 | Голубой | 460 |